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[bookmark: _GoBack]Спецификация: Foton Galaxy 4x2 (520лс)
	Основное
	 

	Коммерческое наименование
	1852 AMT

	Назначение
	Седельный тягач

	Колесная формула
	4х2

	Тип кабины
	Высокая, высокопольная

	Двигатель
	 

	Модель двигателя
	Cummins X13NS5-520
	 

	Экологический класс
	Евро-5

	Достижение уровня экологичности
	Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR)

	Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом)
	+ (+)

	Тип
	Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail

	Кол-во и расположение цилиндров
	6 в ряд 

	Объем, куб.см
	12900 

	Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин
	383(520)/1800
	 

	Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин
	2400/950-140
	 

	Вид топлива
	Дизельное

	Трансмиссия и КПП
	 

	Тип
	Автоматизированное переключение (АМТ),  Роботизированная 12-ступенчатая КПП

	Модель
	ZF 12TX2620TD
	 
	 
	 

	Передаточное отношение главной передачи
	2.643

	Массы, кг
	 

	Допустимая полная масса транспортного средства
	18000

	Допустимая полная масса автопоезда
	45000

	Снаряженная масса транспортного средства
	6912-7030
	 

	Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось
	7000

	Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось
	13000

	Габаритные размеры, мм
	 

	Длина
	6265

	Ширина
	2530

	Высота
	3740/3910
	 

	Колесная база
	3800

	Сцепление
	 

	Тип
	Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление

	Тормозная система
	 

	Тип
	Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси

	Передние тормоза
	Дисковые

	Задние тормоза
	Дисковые

	DMS/AEBS/EBS/ASR/ESP/TPMS 
	 + / + / + / +/ +/ +

	Стояночный тормоз
	Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси

	Вспомогательная
	Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake)
	 

	Передняя подвеска
	 

	Тип
	Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах

	Кол-во листов рессор
	3

	Гидравлические амортизаторы
	+

	Стабилизатор поперечной устойчивости
	+

	Задняя подвеска
	 

	Тип
	Зависимая, на 4-х пневмобаллонах

	Гидравлические амортизаторы
	+

	Стабилизатор поперечной устойчивости
	+

	Датчик нагрузки на заднюю ось
	+

	Седельно-сцепное устройство
	 

	Высота седельно-сцепного устройства, мм
	1150

	Тип седельно-сцепного устройства
	2" , литое, соответствует европейским требованиям

	Топливная система
	 

	Ёмкость топливного бака слева, л
	590

	Ёмкость топливного бака справа, л
	400

	Подогрев топливозаборника основного топливного бака
	+

	Ёмкость бака для мочевины, л
	65

	Электрооборудование
	 

	Аккумуляторные батареи
	2 х 240 Ач, AGM

	Генератор
	110 А

	Напряжение бортовой сети
	24 В

	Шины
	 

	Передняя ось
	315/70R22.5

	Задняя ось
	315/70R22.5

	Запасное колесо
	315/70R22.5

	Диски
	 

	Передняя ось
	22.5х9.00, стальные

	Задняя ось
	22.5х9.00, стальные

	Запасное колесо
	22.5х9.00, стальной

	Внешнее оборудование кабины и шасси
	 

	Подвеска кабины
	Четырехточечная пневматическая

	Опрокидывание кабины
	Ручной или электрический привод

	Верхний спойлер
	+

	Боковой спойлер
	+

	Боковые обтекатели на топливных баках
	-

	Крылья задних колес
	Пластиковые съемные

	Переходной мостик
	+

	Противоподкатные упоры для колес (2 шт.)
	-

	Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний)
	+

	Внутреннее оснащение кабины
	 
	 
	 

	Количество спальных мест
	2
	 
	 
	 

	Водительское сиденье
	На пневмоподвеске с подогревом

	Пассажирское сиденье
	Складное с откидной спинкой

	Электропривод стеклоподъемников
	 +

	Электропривод боковых зеркал
	 +

	Подогрев боковых зеркал
	 +

	Радио FM / AM / USB 
	 + / + / +

	Акустическая система (4 динамика)
	+

	Прикуриватель
	+

	Атономный воздушный отопитель 4 кВт
	+

	Кондиционер
	+

	Центральный замок
	+

	Холодильник
	+

	Круиз-контроль
	+

	Электрический звуковой сигнал
	+

	Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности
	+

	Дисплей
	Цветной

	Наружная антенна
	+

	Люк в крыше
	+

	Заднее окно
	Удаление после Июня'24

	Рулевое управление
	 

	Рулевой механизм
	С гидроусилителем

	Освещение
	 

	Светодиодная передняя комбинированная подсветка
	+

	Передние габаритные дневные ходовые огни, LED
	+

	Задние габаритные огни, LED
	+

	Задний противотуманный фонарь, LED
	+

	Корректор фар
	+

	Другие характеристики
	 

	Кнопка запуска
	+

	Джойстик-шайба выбора режимов AMT
	+

	Беспроводная зарядка мобильных телефонов
	+

	Электронная система удержания при парковке
	+

	Полноэкранный ЖК дисплей приборов + мультимедийный сенсорный экран
	+

	Столик в передней панеле на месте пассажира
	+

	Датчик стеклоочистителя
	+

	Инвертор 2000 Вт
	+

	Блокировка межколесного дифференциала
	+

	Максимальная скорость, км/ч
	122(2.643)

	Сервисная информация
	 

	Межсервисный интервал, км
	45 000 / 60 000 / 90 000

	Гарантия по времени, мес.
	 36

	Гарантия по пробегу, км
	Без ограничений

	Цена и условия поставки
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