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Коммерческое предложение 
 
 
ООО «СИНОТРЕЙД», выражает Вам своё почтение и предлагает комплексное решение для транспортных задач Вашего бизнеса: 
 
	№ 
п/п 
	Тип и Спецификация 
	Место поставки 
	Цвет 
	Цена за 1 ед. с НДС, руб. 
	Сроки поставки 

	1 
	
Шторно-бортовой фургон на шасси FOTON AUMARK S35 4x2 140 л.с. 
МКПП – 2024г.в. 
	Г. Казань 
	Белый 
	4 400 000 
	Наличие 
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ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
 
[bookmark: _GoBack]4 400 000 руб., в том числе НДС - 20%. Стоимость грузовой техники указана с учётом действующих на дату коммерческого предложения налогов и сборов РФ.  
 
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 
· 100% стоимости транспортных средств в течение 3-х рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи транспортных средств, в том числе НДС 20%. 
 
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: 
 
Гарантия на шасси предоставляется заводом-изготовителем Foton и составляет 36 месяцев без ограничений по пробегу. Данные гарантийные обязательства не распространяются на дополнительное оборудование гидрофикация, механизм отбор мощности и т.д., производства сторонних предприятий, не относящихся к Foton Motor.  
 	 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ: 
 
Настоящее предложение не является офертой. Условия, указанные в настоящем предложении, будут закреплены в договоре купли-продажи, если договор будет подписан в течение 3-х календарных дней с даты составления настоящего коммерческого предложения. Мы готовы согласовать договор купли-продажи с данными или другими существенными условиями. 
Завод оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и оборудование без предварительного уведомления. 
 
Стоимость Товара рассчитана из действующих на момент предоставления предложения ставок ввозных пошлин на Товары и других действующих налоговых ставок (включая НДС), сборов (включая Утилизационный сбор) и порядка их уплаты. В случае если изменятся (введутся) соответствующие ставки ввозных пошлин на Товары, налоговые ставки, сборы и порядок их уплаты или изменятся отпускные цены завода изготовителя, то Продавец имеет скорректировать стоимость Товаров. 







	Основная информация

	Модельная платформа
	6 тонн

	Модель
	S35

	Комплектация
	BJ1038V3JDA-F2

	Массы, кг

	Допустимая полная масса (технически допустимая), кг
	3 360 (6 000)

	Снаряженная масса шасси, кг
	2553

	Допустимая нагрузка на переднюю ось (технически допустимая), кг
	2 120 (2 400)

	Допустимая нагрузка на заднюю ось (технически допустимая), кг
	1 700 (4 500)

	Габаритные размеры, мм

	Ширина и тип кабины
	2060, однорядная без спальных мест

	Колесная база
	3360

	Передний/Задний свес
	1110/1490

	Длина х Ширина х Высота
	5960×2150×2230

	Двигатель

	Модель двигателя
	ISF2.8s5148T

	Вид топлива
	Дизельное

	Система питания
	Common Rail с электронным управлением

	Мощность, кВт (л.с.)
	103 (140)

	Макс. крутящий момент, Нм
	345

	Рабочий объём, л
	2.78

	Экологический класс
	Евро 5

	Система нейтрализации токсичности выхлопных газов
	SCR

	Тип впускной системы воздуха
	Высокий воздухозаборник

	Тип воздушного фильтра
	Бумажный фильтрующий элемент

	Топливная система

	Материал топливного бака
	 Алюминиевый

	Емкость топливного бака, л
	120

	Емкость бака мочевины, л
	14

	Сцепление

	Тип
	Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной

	Трансмиссия и КПП

	Модель КПП
	ZF 5S368

	Тип КПП
	5MT

	Передаточное отношение главной передачи
	4.3

	Передняя подвеска

	Тип
	Зависимая, рессорная

	Кол-во листов рессор
	3

	Задняя подвеска

	Тип
	Зависимая, рессорная

	Кол-во листов рессор
	5+2

	Шины и диски

	Размерность шин
	205/75R16

	Кол-во шин
	6+1

	Материал колесных дисков
	Стальные

	Рулевое управление

	Рулевой механизм
	Гидравлический, с усилителем

	Регулировка рулевой колонки
	Регулировка высоты + регулировка угла наклона

	Энергопоглощающая рулевая колонка
	●

	Многофункциональное рулевое колесо
	●

	Тормозная система

	Тип
	Пневматическая

	Передние тормозные механизмы
	Дисковые

	Задние тормозные механизмы
	Дисковые

	Автоматическая регулировка зазора
	●

	Индикация износа тормозных накладок
	●

	Моторный тормоз (заслонка выпускном коллекторе)
	●

	Материал воздушных рессиверов
	 Алюминиевые

	Системы активной безопасности

	ABS (антиблокировочная система)
	●

	EBD (система распределения тормозных усилий)
	●

	ESP (электронная система стабилизации)
	●

	ASR (антипробуксовочная система)
	●

	Предупреждение о незакрытой двери
	●

	Сигнализации о забытом в замке ключе зажигания
	●

	Брус-усилитель в конструкции передних дверей
	●

	Передний бампер
	● (Полипропиленовый)

	Задний противоподкатный брус
	●

	Электрооборудование

	Бортовое напряжение
	12 В

	Емкость АКБ
	120 Ач

	Приборы освещения и световой сигнализации

	Тип фар
	LED

	Регулировка уровня фар
	Электрическая

	Автоматическое включение/переключение режимов фар
	●

	Сигналы поворота
	●

	Дверные повторители сигналов поворота
	●

	Передние противотуманные фары
	●

	Лампа для чтения в кабине
	●

	Габаритные огни
	●

	Дневные ходовые огни LED
	●

	Отопление и вентиляция

	Кондиционер салона
	●

	Автономный воздушный отопитель
	●

	Прочее оборудование кабины

	УВЭС ЭРА-Глонасс
	●

	USB-порт для зарядки
	●

	Прикуриватель
	●

	Сиденья и ремни безопасности

	Кол-во сидений
	3

	Текстильная отделка + без амортизации водительского сиденья + пластиковое рулевое колесо
	●

	Регулировки сиденья водителя
	Без регулировки по высоте, регулируемая спинка

	Регулировка пассажирского сиденья
	Регулируемая спинка

	Материал отделки сидений
	Текстильная

	Тип подголовника
	Съемный

	Двухточечный ремень безопасности
	Центральное сиденье

	Трехточечный ремень безопасности
	Сиденье водителя и пассажира

	Регулировка ремня безопасности по высоте
	У сиденья водителя (у сиденья пассажира не регулируется)

	Напоминание о непрстегнутом ремне безопасности
	●

	Подлокотник сиденья водителя
	●

	Стекла и зеркала

	Привод стеклоподъемников
	Электрический

	Внутрисалонное зеркало заднего вида
	●

	Электропривод зеркал заднего вида
	●

	Электроподогрев зеркал заднего вида
	●

	Интерьер

	Левый/правый длинный подлокотник на дверной карте
	●

	Левый/правый поручень на передней стойке кабины
	●

	Левый/правый поручень на средней стойке кабины
	×

	Потолочная полка над лобовым стеклом
	● (двойная ниша для документов)

	Ниши для хранения на консоли КПП
	●

	Подстаканник
	●

	Внутренние солнцезащитные козырьки (со стороны водителя/пассажира)
	●

	Прочее оборудование шасси

	Крылья задних колес
	×



Спецификация: Шторно-бортовой фургон
	Модификация

	Размеры кузова, (мм.) Внешние:ДхШхВ
	4400х2200х2300

	Количество европаллет (шт.)
	8

	Подрамник (каркас основания кузова)
	Продольный горячекатаный швеллер

	Подготовленная окраска
	базовый цвет – черный

	Исполнение фургона

	Еврофургон
	тент каркас с распашными воротами

	Покрытие пола
	транспортная фанера 18 мм

	Борта
	фанера 400 мм

	Передняя стенка
	мет. каркас фанера 9мм

	Внешняя обшивка ворот
	композитный материал 4 мм

	Внутренняя обшивка ворот
	фанера 6 мм

	Фурнитура

	Штанговые запоры с ручкой PUSH
	2 шт. оцинкованные

	Петли дверей
	3 шт. на каждую створку из оцинкованной стали

	Выдвижные фиксаторы дверей в открытом положении
	да

	Откидная алюминиевая боковая защита
	да



	Оснащение фургона

	Уплотнитель дверей
	резина

	Резиновые отбойники на заднем проеме кузова
	2 шт.

	Пластиковые подкрылки
	с резиновыми брызговиками

	Светоотражающая лента
	да

	Габаритные огни
	спереди 2 белых, сзади 2 красных

	Ручка пластиковая
	справа на рамке задних дверей

	Оцинкованная лестница
	да

	Быстросъемные стойки
	да

	Верхняя загрузка 
	на алюминиевых направляющих "ALK" на роликах (в том числе механизм 2-х боковых штор)

	Натяжители тента горизонтальные
	с 2ух сторон

	Натяжители тента вертикальные
	с 2ух сторон

	Кольца крепления груза
	8шт.

	Обвязка кузова

	Тент повышенной износостойкости
	плотность не менее 650 гр./м2 до низа серый
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