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	№
п/п 
	Тип и Спецификация 
	Место поставки 
	Цвет 
	Цена за 1 ед. с НДС, руб.
	Сроки поставки 

	1 
	

Foton-R 3600/460 4x2 460 л.с. 
АКПП – 2024г.в. 
	г. Казань 
	Белый 
	8 100 000 
	3 рабочих дня 
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	Комплектация
	4189SLFKA-B2TA05

	Основное
	 

	Коммерческое наименование
	1846 AMT

	Назначение
	Седельный тягач

	Колесная формула
	4х2

	Тип кабины
	Высокая, высокопольная

	Двигатель
	 

	Модель двигателя
	Cummins ISGe5-460

	Экологический класс
	Евро-5

	Достижение уровня экологичности
	Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR)

	Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом)
	+ (+)

	Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом)
	+ (+)

	Тип
	Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail

	Кол-во и расположение цилиндров
	6 в ряд 

	Объем, куб.см
	11800 

	Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин
	331(460)/1900

	Максимальный крутящий момент, Н∙м при об/мин
	2300/1100

	Вид топлива
	Дизельное

	Трансмиссия и КПП
	 

	Тип
	Автоматизированное переключение (АМТ),  Роботизированная 12-ступенчатая КПП

	Модель
	ZF 12TX2420TD

	Передаточное отношение главной передачи
	2.846

	Массы, кг
	 

	Допустимая полная масса транспортного средства
	18000

	Допустимая полная масса автопоезда
	45000

	Снаряженная масса транспортного средства
	7 950 - 8 254

	Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось
	7000

	Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось
	13000

	Габаритные размеры, мм
	 

	Длина
	6085

	Ширина
	2490

	Высота
	3800

	Колесная база
	3600

	Сцепление
	 

	Тип
	Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление

	Тормозная система
	 

	Тип
	Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси

	Передние тормоза
	Дисковые

	Задние тормоза
	Дисковые

	EBS / ASR / ESP
	 + / + / +

	Стояночный тормоз
	Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси

	Вспомогательная
	Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake)

	Гидравлический замедлитель (ретардер)
	-

	Передняя подвеска
	 

	Тип
	Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах

	Кол-во листов рессор
	3

	Гидравлические амортизаторы
	+

	Стабилизатор поперечной устойчивости
	+

	Задняя подвеска
	 

	Тип
	Зависимая, на 4-х пневмобаллонах

	Гидравлические амортизаторы
	+

	Стабилизатор поперечной устойчивости
	+

	Датчик нагрузки на заднюю ось
	-

	Седельно-сцепное устройство
	 

	Высота седельно-сцепного устройства, мм
	1 150

	Тип седельно-сцепного устройства
	2" , литое, соответствует европейским требованиям

	Топливная система
	 

	Ёмкость топливного бака слева, л
	 490

	Ёмкость топливного бака справа, л
	 350

	Подогрев топливозаборника основного топливного бака
	+

	Ёмкость бака для мочевины, л
	65

	Электрооборудование
	 

	Аккумуляторные батареи
	2 х 240 Ач, AGM

	Генератор
	110 А

	Напряжение бортовой сети
	24 В

	Шины
	 

	Передняя ось
	315/70R22.5

	Задняя ось
	315/70R22.5

	Запасное колесо
	315/70R22.5

	Диски
	 

	Передняя ось
	22.5х9.00, стальные

	Задняя ось
	22.5х9.00, стальные

	Запасное колесо
	22.5х9.00, стальной

	Внешнее оборудование кабины и шасси
	 

	Подвеска кабины
	Четырехточечная пневматическая

	Опрокидывание кабины
	Ручной или электрический привод

	Верхний спойлер
	+

	Боковой спойлер
	+

	Боковые обтекатели на топливных баках
	-

	Крылья задних колес
	Пластиковые съемные

	Переходной мостик
	+

	Противоподкатные упоры для колес (2 шт.)
	-

	Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний)
	+

	Внутреннее оснащение кабины
	 

	Количество спальных мест
	2

	Водительское сиденье
	На пневмоподвеске с подогревом

	Пассажирское сиденье
	Складное с откидной спинкой

	Электропривод стеклоподъемников
	 +

	Электропривод боковых зеркал
	 +

	Подогрев боковых зеркал
	 +

	Радио FM / AM / USB 
	 + / + / +

	Акустическая система (4 динамика)
	+

	Прикуриватель
	+

	Атономный воздушный отопитель 4 кВт
	+

	Кондиционер
	+

	Центральный замок
	+

	Холодильник
	+

	Круиз-контроль
	+

	Электрический звуковой сигнал
	+

	Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности
	+

	Дисплей
	Цветной

	Наружная антенна
	+

	Люк в крыше
	+

	Заднее окно
	+

	Рулевое управление
	 

	Рулевой механизм
	С гидроусилителем

	Освещение
	 

	Головное освещение, галогеновые фары
	+

	Передние противотуманные фары, LED
	+

	Передние габаритные дневные ходовые огни, LED
	+

	Задние габаритные огни, LED
	+

	Задний противотуманный фонарь, LED
	+

	Корректор фар
	+

	Другие характеристики
	 

	Блокировка межколесного дифференциала
	+

	Максимальная скорость, км/ч
	109(2.846)

	Сервисная информация
	 

	Межсервисный интервал, км
	45 000 / 60 000 / 90 000

	Гарантия по времени, мес.
	 36

	Гарантия по пробегу, км
	Без ограничений
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