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	Основные характеристики

	Коммерческое наименование
	Auman EST A

	Модификация
	1846 AMT

	Колесная формула
	4х2

	Тип кабины
	Цельнометаллическая, широкая, со спальным местом

	Кол-во мест для сидений
	2

	Спальных мест
	2

	Двигатель

	Модификация
	Cummins ISG12e5460

	Экологический класс
	Евро-5

	Достижение уровня экологичности
	SCR+AdBlue

	Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом)
	+ (+)

	Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом)
	+ (+)

	Тип
	Четырёхтактный дизель с турбонаддувом, Common-rail

	Кол-во и расположение цилиндров
	6, рядное

	Объём, (см3)
	11 800

	Максимальная мощность, (л.с./об./мин)
	470 / 1 800

	Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин)
	2 193 / 1 000 — 1 400

	Вид топлива
	Дизель

	Массы, (кг)

	Полная масса транспортного средства
	18 000

	Полная масса автопоезда
	45 000

	Снаряженная масса транспортного средства
	7 620 — 8 040

	Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось
	6 500

	Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось
	11 500
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